（一）测站以上流域（区间）水利工程基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 地点 | 所在河流 | 控制面积  km2 | 总库容  104m3 | 实际最大引排水量  104m3 | 建成  时间 |
| 陆浑水库 | 河南省洛阳市[嵩县](https://baike.so.com/doc/742946-786420.html)[田湖镇](https://baike.so.com/doc/7852086-8126181.html)[陆浑村](https://baike.so.com/doc/319336-338122.html) | 伊河 | 3492 | 132000 |  | 1960年 |
| 故县水库 | 河南省洛宁县[故县镇](https://baike.so.com/doc/6206235-10488188.html) | 洛河 | 5370 | 117500 |  | 1994年 |
| 白墙水库 | 河南省焦作市孟州市谷旦镇 | 漭河 | 710 | 4000 |  | 1960 |
| 唐岗水库 | 河南省荥阳市广武镇唐岗村 | 枯河 | 160 | 2798 |  | 1957 |
| 顺涧水库 | 河南省焦作市孟州 | 顺涧 | 2810 | 2000 |  |  |
| 河口村水库 | 河南省济源市河口村 | 沁河 | 9223 | 31700 |  | 2017 |

（二）测站以上流域（区间）主要支流概况

| 支流名称 | 岸别 | 流域面积  （km2） | 河长  （km） | 河口至本站距离  （km） | 支流水沙对本站测验的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伊洛河 | 右岸 | 18881 | 446.9 | 60 | 各支流距本站距离较近，汇入后引起本站水量增大，峰形变瘦沙量变小，河床冲刷。 |
| 沁河 | 左岸 | 13532 | 485 | 26 |
| 漭河 | 左岸 | 1203 | 106 | 62 |
| 四水河 | 右岸 | 339 | 29 | 45 |